

                           Cinemix 0.40
                        ==================

Cinemix jest minidystrybucją Linuksa przeznaczoną do odtwarzania filmów
po wystartowaniu komputera wprost z płyty CD. Jest przeznaczony gółwnie do
korzystania na starszych komputerach. Jedynym warunkiem jest ustawienie w
BIOS-ie bootowania z napędu CD-ROM. Cechuje go mała objętość, prostota
obsługi oraz łatwość nagrywania płyt.

Więcje informcji na stronie http://www.cinemix.bee.pl

Zawartość archiwum:
README - ten plik
COPYING - licencja
CHANGELOG - lista zmian
cinemix.img - Cinemix 0.40 - plik obrazu dyskietki 2.88 MB
cinemix-0.40-src.tar.gz - archiwum ze źródłami i konfiguracją systemu


WYMAGANIA
=========

Obsługiwane są:
~~~~~~~~~~~~~~~
-  procesory od Pentium MMX wzwyż
- karty graficzne: zgodne z VESA 2.0, Matrox, nVidia, ATI, VooDoo
- karty dźwiękowe: Sound Blaster, SB 128 PCI, SB Live!, VIA 82Cxxx, ES137x,
  CS42xx, Intel 8xx, SIS 6xx/7xx, CMI 8xxx, Yamaha, MSS, ...
- napędy CD-ROM/DVD i twarde dyski - na magistrali IDE oraz popularne SATA
- systemy plików ISO9660, FAT, NTFS i EXT2
- formaty plików multimedialnych: MPG, AVI, ASF, MP3, WMA, OGG, ...
- kodeki video: DIVX3, DIVX4, DIVX5, XVID, 3IVX, MPEG, MSMPEG4x, ...
- kodeki audio: MP2, MP3, AC3, WMA, OGG, ...
- filmy DVD i VCD
- dźwięk tylko w stereo
- napisy do filmów w formacie ramkowym i czasowym

Brak obsługi:
~~~~~~~~~~~~~
- kart telewizyjnych
- niektórych kart dźwiękowych (szczególnie nowszych tj.
  High Definiton Audio, Sound Blaster X-Fi)
- dźwięku 4,5,6-kanałowego i poprzez wyjście cyfrowe
- sterowania pilotem
- kart sieciowych i w ogóle sieci
- CD-ROM-ów i twardych dysków na magistrali SCSI, USB itp.
- pendrive-ów i ogólnie urządzeń przechowywania danych na USB
- macierzy dyskowych
- myszy

Minimalne wymagania sprzętowe:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- procesor Pentium MMX (do rozsądnego oglądania filmów zalecany jest
  procesor ~400 MHz)
- 32 MB RAM (może pójdzie na mniej)
- karta graficzna PCI z 4 MB RAM zgodna z VESA 2.0 np.: Riva, ATI, S3
- karta dźwiękowa ISA: zgodna z SB 16, SB AWE 32-64, Crystal CX4235
- napęd CD-ROM 12x

Zalecane wymagania sprzętowe:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- procesor AMD Athlon/Duron, Intel Celeron/PIII ~700 MHz
- 64 MB RAM
- karta graficzna AGP z 16-32 MB RAM np.: Matrox, ATI, nVidia
- karta dźwiękowa PCI: SB 128, SB Live!, VIA 82Cxxx, CMI 8xxx
- napęd CD-ROM 40x lub DVD


NAGRYWANIE PŁYT
===============

Przystępując do nagrywania należy utworzyć CD-ROM startowy (lub DVD-ROM
startowy w przypadku takiej możliwości). Można do tego celu użyć dowolnego
programu potrafiącego tworzyć takie płyty, należy przy tym zwrócić uwagę
na opcje startowe. Poniżej znajduje się opis jak utworzyć płytę startową
w popularnych programach do nagrywania. Płyty takie zaleca się nagrywać w
trybie Disc At Once (DAO).
Nie ma potrzeby tworzenia listy plików do odtworzenia - wszystkie katalogi
na płycie zostaną przeszukane na obecność plików z rozszerzeniami
multimedialnymi, a następnie po kolei będą odtworzone.

Nero Burning ROM
~~~~~~~~~~~~~~~~
Uwaga: obrazy dyskietek startowych w Nero mają standardowo rozszerzenie
  '.ima' więc przy wyborze pliku obrazu należy ustwić maskę wyboru plików
  na wszystkie pliki (*.*), albo zmienić nazwę pliku obrzu z 'cinemix.img'
  na 'cinemix.ima'.
Z poziomu Kreatora nie można zrobić płyty startowej, więc należy go zamknąć.
Naciskamy Ctrl+N albo pierwszą ikonkę z lewej, ukazuje się okienko w którym:
- Jeśli dysponujemy nagrywarką DVD wybieramy opcję tworzenia płyty CD lub DVD.
- Z listy po lewej stronie należy wybrać 'CD-ROM (startowy)'.
- Na zakładce 'Opcje startowe' jako 'Źródło danych obrazu startowego'
  wybieramy 'Plik obrazu', następnie kilkamy przycisk 'Przeglądaj...'
  i wybieramy plik 'cinemix.img' (lub 'cinemix.ima' jeżeli zmieniliśmy
  mu nazwę).
- Klikamy 'Włącz ustawienia specjalne' i ustawiamy:
  Rodzaj emulacji - Emulacja dyskietki 2.88 MB,
  Segment ładowania sektorów - 07C0,
  Liczba ładowanych sektorów - 1.
- Rozpoczynamy nową kompilację (przycisk 'Nowy').
- Następnie dodajemy wybrane pliki do kompilacji i postępujemy tak jak z
  nagraniem zwykłej płyty z danymi.

K3B
~~~
Sposób tworzenia płyty startowej:
- Tworzymy nowy projekt klikając w ikonę w dolnej części okna bądź wybierając
  z menu 'Nowy projekt CD z danymi' (lub 'Nowy projekt DVD z danymi').
- Z menu 'Projekt' wybieramy 'Edycja obrazów rozruchowych...'.
- Pojawi się nowe okienko w którym klikamy przycisk 'Nowy...', po czym
  wybieramy plik 'cinemix.img'. Program automatycznie powinien wybrać typ
  emulacji dyskietki i dobrać odpowiednie parametry.
- Kilkając w 'OK' zamykamy okienko wyboru obrazu startowego.
- W strukturze katalogów pojawi się katalog 'boot' (zaznaczony na szaro,
  którego nie można usunąć). Znajdują się w nim pliki potrzebne do startu
  systemu z płyty. Jeśli chcemy aby katalog ten wraz z zawartością był 
  niewidoczny klikamy prawym klawiszem myszki na jego nazwie, wybieramy
  z menu 'Właściwości' i okienku dialogowym zaznaczamy 'Ukryj na Rock Ridge'
  oraz 'Ukryj na Joliet'.
- Następnie dodajemy wybrane pliki do kompilacji i postępujemy tak jak z
  nagraniem zwykłej płyty z danymi.


PARAMETRY STARTOWE
==================

Podczas startu systemu można wymusić zmianę sterownika ekranu oraz 
dodatkowe opcje. Parametry wpisujemy po znaku zachęty 'boot:'
Brak parametru lub podanie eteykiety 'run' uruchomi system dobierając 
optymalne ustawienia.

Etykiety startowe:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
run      - uruchom dobierając optymlane ustawienia
vesa     - wymuś sterownik VESA
vesa16   - wymuś sterownik VESA w 16-bitowej głębi kolorów (niektóre
           karty graficzne źle inicjalizują się w 24/32-bitowym kolorze)
vidix    - wymuś sterownik VIDIX (jeśli karta graficzna pozwala na to)
fb       - wymuś sterownik FB, wyświetlaj w skali 1:1
6fb      - sterownik FB 640x480 z powiększeniem do 640xYYY
8fb      - sterownik FB 800x600 z powiększeniem do 640xYYY
fbnovesa - próbuj wymusić FB bez użycia VESA
6fix     - sterownik VESA, stała rozdzielczość 640x480
8fix     - sterownik VESA, stała rozdzielczość 800x600 (w tych przypadkach
           rozmiary filmu są przeskalowywane do tej rozdzielczości)
img      - rozpocznij pokaz obrazków zamiast odtwarzania filmów
imgmus   - rozpocznij pokaz obrazków z muzyką w tle (pliki graficzne
           i dźwiękowe mogą się znajdować w dowolnym miejscu na płycie CD)

Dodatkowe opcje:
~~~~~~~~~~~~~~~~
NODBL   - wyłącz doublebuffer (wpływa na skakanie/migotanie obrazu)
NOSWS   - nie używaj skalowania programowego
SECSND  - odtwarzaj dźwięk z drugiej karty dźwiękowej
NOSND   - odtwarzaj bez dźwięku
EJECT   - po skończeniu odgrywania wysuń tackę napędu CD
HALT    - po skończeniu odgrywania wyłącz komputer
LOOP    - odtwarzaj w kółko (dotyczy zarówno filmów jak i pokazu obrazków)
MOUNTRW - montuj partycje dysków twardych dla odczytu i zapisu
NOAUTOSTART - wyłącz autoodtwarzanie z płyty CD po załadowaniu systemu
640x480 800x600 1024x768 - zmień rozdzielczość ekranu (jeśli można)
          Ma wpływ tylko na setrownik FB, konsolę i wyświetlanie obrazków.
FIXEDRES=wxh - ustaw na sztywno rozdzielczość ekranu na szerokośćxwysokość
DEPTH=n - zmień głębię kolorów na 8,16,24 lub 32-bitową (jeśli można)
          Ma wpływ tylko na setrownik FB, konsolę i wyświetlanie obrazków.
MONITORASPECT=x:y - zmień domyślne proporcje ekranu na x:y
MONITORPARAM=hfreq:vfreq:dotclock - zakresy parametrów monitora
          wykorzystywane przy zmianie częstotliwości odświeżania (jeśli można)
          Działa tylko ze sterownikiem VESA na kartach wspierajacych VBE 3.0
DVDNAV  - używaj menu nawigacyjnego dla filmów DVD
TIMEOUT=n - podczas pokazu obrazków następny obrazek wyświetlaj
          automatycznie po 'n' sekundach

Opcje te należy pdawać koniecznie po podaniu etykiety startowej. Są
przydatne gdy chcemy zmienić pewne parametry podczas jednorazowego
uruchomienia systemu. Mają one większy priorytet od analogicznych
opcji zawartych w pliku konfiguracyjnym 'cinemix.ini'.


OBSŁUGA
=======

Obsługa Cinemiksa jest intuicyjna, a system menu jest realizowany za
pomocą popularnego pod linuksem programu 'dialog'. Do wybrania pozycji
z menu użyj klawiszy strzałek lub klawiszy 1-9 i 0. Aby potwierdzić wybór
naciśnij Enter. Anulować można poprzez dwukrotne kliknięcie w Esc.
Do zmiany stanu pozycji listy (checkbox, radiobox) użyj spacji.
Sposób wyboru pliku - przeczytaj wywołując pomoc w tym okienku.

W razie błędów podczas odtwarzania wybierz z menu 'Pomoc' a potem
'Pokaż wyjście błędów MPlayera' i przeczytaj końcowe komunikaty.
Rozwiązanie wielu problemów znajduje się w dokumentacji MPlayera.

Podczas odtwarzania filmu(ów) można sterować odtwarzaniem za pomocą
następujących klawiszy:
Right,Up,PgUp   - skok naprzód o 10 sekund, 1 minutę, 10 minut
Left,Down,PgDn  - skok do tyłu o 10 sekund, 1 minutę, 10 minut
ENTER           - przeskok do następnej pozycji w playliście
< lub >         - przeskok o jedną pozycję w playliście
p lub SPACE     - zatrzymanie filmu (kontynuacja - dowolny klawisz)
q lub ESC       - zatrzymanie odtwarzania i wyjście z programu
o               - przełączanie trybów OSD: pusty/belka/belka i zegar
+ lub -         - regulacja opóźnienia dźwięku o +/- 0,1 sekundy
* lub /         - zwiększenie lub zmniejszenie natężenia dźwięku
c               - wyciszenie
z lub x         - regulacja opóźnienia napisów o +/- 0,1 sekundy
r lub t         - regulacja położenia napisów
a               - wyrównanie napisów
v               - wyłączenie/włączenie wyświetlania napisów
m               - włączenie menu


------------------------------
www: http://www.cinemix.bee.pl
e-mail: cinemix@cinemix.bee.pl

